

1. Dump dataflash\_720.bin,显示firmware版本是1.4.6



1. 把dataflash和firmware都编译进去，R720\_fw\_upgrade\_221212.exe，配置如下：

M054， firmware:1.4.6 ， DID\_VID:07201103

上次最新的固件版本是1.4.7，为了确保固件升级，版本判断时，待升级的R720固件版本等于1.4.6时，也允许做升级（这个是和之前的不一样的！）



1. MD5 of R720\_fw\_upgrade\_221212.exe :fcfa8e6fd5c0b54bfb99ae25b0341151
2. 使用方法，Windows命令行直接执行：R720\_fw\_upgrade\_221212.exe