<tt>
Flag di scambio: X1 X2 X3 X4 X5
</tt>

<ms>
- Istruzioni: X1 X2 X3 X4 X5
- Parametro: nessuno
- Ritorno: nessuno

- Descrizione:
Scambia N caratteri della stringa braille appartenente al codice con gli eventuali prefissi di numero o di maiuscola ad essa anteposti. Il valore dopo la "X" del flag identifica la quantità di caratteri che devono essere scambiati. Si possono usare valori da 1 a 5.

- Esempi:

Stringa testo: biblos
Stringa braille: 36 36 12 234
Condizione: X2
Descrizione: Quando viene identificata la parola "biblos" essa viene trascritta con le celle "36 36 12 234". Nel caso la parola abbia la prima lettera maiuscola "Biblos", grazie al flag "X2" essa viene trascritta come "36 36 46 12 234". Se la condizione non utilizzasse il flag "X2", essa sarebbe trascritta come "46 36 36 12 234".
</ms>

<rl>
</rl>
