<tt>
Ordem de Impressão de páginas
</tt>

<ms>
Na caixa combinada "Ordem de impressão" é possível selecionar ou digitar o filtro com o qual as páginas irão ser impressas. Esta opção possibilita definir se a impressão será feita no formato revista, ou impressão inversa das páginas, ou ainda alteração da frente e do verso das folhas.
Atente-se que as páginas braille irão caindo uma em cima da outra, imagine uma pilha de folhas em cima da mesa do escritório. Durante o processo de impressão, o normal seria que as páginas sejam impressas uma a uma. Nestes casos é recuperada a primeira página da pilha e é enviada para a impressão.

Esta caixa permite ter uma outra maneira de recuperação das páginas, diferente do normal. Por isso, é possível indicar o fim da retirada das páginas, através da utilização de instruções especiais. 

As instruções para recuperar são 3:

- An: "n" Pode ser um número de 0 a 9. Nesta maneira a primeira página a ser recuperada da pilha. O valor "n" será a próxima página a ser impressa. Se não for especificado nenhum valor "n", o valor padrão será 0. 
. Se usar por exemplo o valor "A0" será selecionada a opção de immprimir a primeira página da pilha. Esta desaparecerá e a próxima será impressa até o fim.
Podemos entender fácilmente que ao usar a maneira "A0" é semelhante a impressão normal de páginas.
Se quisermos por exemplo inverter as faces da folha, isto é, alterar a frente e o verso, deveremos aplicar as formas "A1 A0". Neste caso, selecionaremos a segunda página da pilha (A1) e em seguida a primeira (A0). desta forma a impressão seria invertida da primeira para a segunda página até o fim;
- Zn: "n" Pode ser um número de 0 a 9. Na forma "Z",  as páginas são selecionadas iniciando pelo fim da pilha. O valor "n" indica que a página a ser impressa será a última. Se nenhum valor "n" for especificado, o valor padrão será 0. Si utilizamos, por ejemplo, "Z0" se elegirá para imprimir la última página del montón. La página elegida desaparece del montón, lo que implica que en la estrategia "Z0" vuelve a tomarse la última página y lo mismo sucederá hassta el final. Es claro que si se emplea solo la estrategia "Z0" estamos efectuando una impresión inversa, desde la última a la primera;
- N: Esta forma não seleciona páginas da pilha, e se limita a inserir uma página em branco na ordem de impressão;
- R: Esta forma tem o efeito de destorcer a ordem de impressão das páginas.
</ms>

<rl>
TBiblosBraillePrint
</rl>

<ck>
00SLMG2J7LKW0O
</ck>

<in>
2391 0
</in>
