<tt>
A Guia Máquina Braille
</tt>

<ms>
Esta guia contém as configurações de digitação como em uma máquina Braille. Estes parâmetros podem ser salvos apenas no perfil de configuração selecionado, por tanto, são parâmetros que poderão ser utilizado em qualquer documento.

- Tipo de máquina Braille: Campo onde pode ser selecionado o tipo de digitação desejado. 
Digitação imediata, onde são pressionados simultaneamente todos os pontos braille que formam um caracter, o qual aparecerá na tela quando todos os pontos pressionados forem soltos;

Digitação com atraso, onde os pontos são pressionados sucesivamente, conforme um atraso pré configurado. O caracter é digitado automaticamente;

Digitação com confirmação, os pontos são digitados tanto simuntânea ou sucesivamente, dentro de um tempo pré determinado e o caracter só será digitado após a barra de espaço ser presionada;

- Atraso na digitação: Valor expressado em milesegundos  para validar a inserção dos pontos. Este valor é aplicado no segundo tipo de digitação;
- Tipo de fonte: Este campo descreve e permite selecionar o tipo de fonte que será utilizado para a digitação com máquina Braille. Se o tipo de fonte for mantido  como padrão, a máquina Braille exibirá o caracter com a fonte atual, porém  em sistemas antiguos as células Braille não aparecem corretamente. Se o sistema possui nenhuma fonte que suporta a visualização de caracteres Braille, é aconselhável instalar uma. Na pasta de instalação do Biblos existe uma pasta na qual há fontes adequadas.Si se quiere reconfigurar el tipo de fuente predeterminado, es preciso hacer clic en este botón mientras que se mantiene pulsada la tecla ctrl.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
00OGPS8L3CA9P2
</ck>

<in>
1613 0
</in>
