<tt>
A Guia Margem
</tt>

<ms>
Esta guia contém configurações de margem de impressão Braille e de outros elementos. Estas configurações só são salvas no documento atual,ou no perfil de configuração selecionado, que poderá ser aplicado em todos os documentos ativos.

A margem Braille é a quantidade de caracteres por linha, e de linhas por página. A margem logicamente corresponde a toda  extensão da folha Braille. Por exemplo, se definirmos 30 linhas por página, e uma linha de margem superior, e 2 de margem inferior, o texto ocupará 27 linhas da página.

Algumas impressoras possuem configuram internamente as configurações de margem. No Biblos é aconselhável zerar os  valores que já estão configurados na impressora. Neste caso, todas as configurações serão efetuadas via software

-- Margem superior: Caixa com a Quantidade de linhas utilizadas na margem superior;
-- Margem inferior: Caixa com a Quantidade de linhas utilizadas na margem inferior;
-- Margem esquerda: Caixa com a quantidade de caracteres a esquerda;
-- Margem direita: Caixa com a quantidade de caracteres a direita;

-- Alterar margem horizontal em páginas pares: Se esta caixa estiver ativada, nas páginas pares as margens esquerdas serão alteradas com as direitas. esta opção é útil no correto espaçamento di encadernação das folhas;

-- Marcas de dobras: Caixa onde pode se definir marcas para facilitar a dobra. Se esta caixa estiver em 0, nenhuma marca será impressa, Mas se houver um valor superior a 0, serão adicionadas linhas vazias a partir da posição escolhida;

-- Posição da dobra: Caixa onde podemos definir a posição da dobra; 
Uma nota importante:
Devemos informar corretamente as margens esquerda e direita na preparação de alguns elementos. Estas margens podem conter  indicações de objetos, tais como (poemas, tabelas, gráficos, marcas, etc).
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
00NW28VQNCEQUA
</ck>

<in>
1823 0
</in>
