<tt>
A Guia Geral
</tt>

<ms>
Esta guia contém todas as configurações gerais da impressão. estas configurações são salvas sempre no perfil de configuração selecionado, isto é, todos os documentos carregados serão afetados.

- Perfil de parâmetros: esta caixa contém os perfis disponíveis que poderão ser alterados. Existem 26 perfis; Eles podem ser selecionados mais rapidamente pressionando a letra inicial do seu nome na lista. Caso seja alterado o perfil, as configurações do que foi selecionado será automaticamente aplicada ao documento. Esta alteração poderá ser feita durante a impressão braille..
 Os perfis só estão presentes na versão "professional";
- Restaurar: este botão possibilita a restauração dos parâmetros braile aos valores originais do perfil selecionado ou aos originais do programa. Surgirá um novo menu onde poderemos selecionar o tipo de restauração. "Restaurar parâmetros" serve para repor os valores originais. Se a caixa "padrões" estiver marcada, deveremos saber que os padrões serão os do perfil selecionado. Caso contrário, o padrão será do documento atual. "Restaurar Configurações" repõe todos os valores originais do programma;
- Nome do perfil: campo de edição onde podemos inserir uma descrição do perfil selecionado. Esta descrição aparece ao lado da letra do perfil. Este campo só está disponível na versão "professional";
- Impressora braile: Nos permite selecionar qual impressora Braille será utilizada na impressão. Nesta lista é exibida todas as impressoras Braille instaladas no sistema. Caso a nossa impressora não estiver na lista, isto significa que há um problema com a instalação do driver dela. Recomendamos que consulte o manual da impressora para obter  mais informações de como instalar/atualizar os drivers;
- Páginas por folha: Esta caixa permite selecionar o número de páginas por folha que serão impressas. Uma página significa um só lado da folha. Se a impressora suportar a impressão interpontos (frente e verso da folha), o valor deverá ser 2;
- Modelo Braile: nesta caixa podemos selecionar o modelo da impressora Braile. Se não existir o modelo da impressora na lista, será possível selecionar um modelo genérico, ("generic"), que seja compatível com a codificação da impressora. Caso não saiba qual é a codificação, será possível descobri-la empiricamente mediante a realização de testes de impressão. Se um modelo específico for selecionado, todos os parâmetros deste serão usados;
- Tipo de braile: esta caixa permite selecionar o tipo de braile. No caso dos modelos genéricos, esta opção não está disponível. Em todos os modelos específicos, a opção padrão permite aplicar as configurações da impressora, e nas demais opções é possível utilizar configurações avançadas de impressão;

- Tipo de gráficos: Caso disponível, possibilita selecionar o método de impressão de gráficos táteis;
- parâmetros avançados: Este botão abre a janela de parâmetros avançados da impressora Braile. Os parâmetros avançados dependem do modelo selecionado;
- Caracteres por linha: para realizar impressões braile corretas, é é indispensável especificar o número de caracteres por linha que está configurado na impressora Braile. É É possível testar empiricamente este valor através do botão testar impressão;
- Linhas por página: Para que a impressão Braille seja concluída corretamente, é indispensável especificar o número de linhas por páginas que está configurado na impressora Braile. Este valor pode ser obtido através do botão Testar Impressão ;
- Tipo de fim de página: Permite definir qual tipo de fim de página será utilizado na impressão. É possível optar por não marcar o fim de página, usá-lo para cada página ou detectar automaticamente o fim do documento;
- Teste Braille: este botão permite testar quais os parâmetros que serão utilizados na impressão Braile. Estes testes também permite verificar o número de caracteres por linha e linhas por página que estão definidos nos parâmetros atuais. No canto superior e esquerdo da folha serão impressas as letras do alfabeto, para verificar a configuração da impressora;  
- Largura do gráfico: Esta caixa permite selecionar a largura em pontos da área que serão impressos os gráficos. Surgirá um menu de contexto com comandos para a definição automática da largura correta;
- Altura do gráfico: Esta caixa permite selecionar a altura em pontos da área que serão impressos os gráficos. Surgirá um menu de contexto com comandos para a definição automática da altura correta;
- Quantidade de fim de página: Determina o número de fim de páginas após a impressão de gráficos táteis. Este valor é útil para impressão de gráficos com modelos genéricos, ou no caso de impressoras que os o fim de página deve ser informado manualmente;
- Testar Gráficos: este botão permite fazer um teste de como serão impressos os gráficos. Será impresso um retângulo na área de impressão da folha. Se o retângulo não for impresso corretamente, será necessário redefinir a altura e largura do gráfico.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General.Models
TBiblosBrailleSettings.General.Settings
TBiblosBrailleSettings.General.Graphics
TBiblosBrailleSettings.General.Printers
TBiblosBrailleSettings.General.Advanced
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
00AN6RL5N18XAL
</ck>

<in>
4975 0
</in>
