<tt>
Configurando o Scanner
</tt>

<ms>
O Biblos usa os dispositivos de scanner para capturar imagens. A tecnologia utilizada é WIA (Windows Image Acquisition) 2.0 que permite a aquisição de imagens do Windows Vista em diante. A janela de Configurações do scanner é utilizada para configurar o dispositivo para a captura de imagens.

- Dispositivo de digitalização: Caixa mostrando os dispositivos de scanner configurados no sistema;
- Área de digitalização: Esta caixa mostra uma lista de formatos pré-definidos para a digitalização. Se você selecionar um tamanho personalizado, serão ativados outros quatro campos no qual você poderá inserir manualmente o tamanho da digitalização;
- Tamanho personalizado: quatro campos que são ativados quando você clicar em personalizar digitalização. Os quatro campos que correspondem aos lados da imagem a ser obtida;
- Tipo de qualidade: resolução na qual a digitalização é exibida. A caixa mostra algumas resoluções padrão. Quanto maior o valor, melhor será a qualidade da imagem digitalizada. A resolução é expressa em dpi (pontos por polegadas - pontos por polegada);
- Tipo de cor: Caixa a partir da qual você escolhe se deseja digitalizar imagens em cores, tons de cinza ou preto e branco;
- Brilho: caixa para aumentar ou diminuir o brilho da aquisição. Os valores são expressos como uma percentagem e a gama de 100 a -100. O brilho foi ajustado diretamente a partir do dispositivo de scanner;
- Contraste: caixa para aumentar ou diminuir a aquisição de contraste. Os valores são expressos como uma percentagem e a gama de 100 a -100. O contraste é ajustado diretamente do dispositivo do scanner;
- Destacar escuros: caixa para destacar as cores escuras da imagem digitalizada. Os valores são expressos como uma percentagem, que varia de 0 a 100. O realce é aplicado em software e assim não depende do dispositivo de digitalização;
- Destacar Claros: Caixa para realçar as cores claras da imagem digitalizada. Os valores são expressos como uma percentagem, que varia de 0 a 100. O realce é aplicado em software e assim não depende do dispositivo de digitalização;
- Rotação: Caixa Onde você pode selecionar se quer girar a imagem digitalizada. A rotação é sempre no sentido horário. A rotação é aplicada em software e assim não depende do dispositivo de digitalização.
</ms>

<rl>
</rl>

<ck>
00YPN74CUZ3Z7Z
</ck>

<in>
2209 0
</in>
