<tt>
Caracteres por linha e linhas por página
</tt>

<ms>
Para otimizar o uso da impressora Braille, é indispensável o número de caracteres por linha e de linhas por página que o dispositivo dá suporte.

Cada impressora possui suas próprias características, por tanto recomendamos que leia o manual para que os parâmetros sejam configurados corretamente conforme o tamanho da folha utilizada. As configurações do Biblos e da impressora deverão ser as mesmas, caso contrário a impressão poderá sair incorreta.

Por exemplo: Se configuramos no Biblos que imprima 35 caracteres por linha, e na impressora para imprimir cuarenta, o resultado será uma impressão com vários espaços em branco do lado direito.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
01M10ZIJIUA8VO
</ck>

<in>
648 0
</in>
