<tt>
Biblos 5.01
</tt>

<ms>
Atualização de 28/06/2017

- Modelos braille modificados e adicionados para as impressoras Index versão 4 e 5. Index Basic-D Everest-D Braillebox versão 4 recebeu algumas mudanças. quem usa uma dessas impressoras precisam redefinir somente o modelo em braille. Você pode fazê-lo em Ferramentas / Braille / ... Configuração guiada
Braille ou Configurações ... Também adicionei 4 novos modelos para impressoras Index v5 e são: Basic-D, Everest-D, Braillebox, FanFold-D.
A novidade mais interessante é o novo modo de impressão gráfica. Tanto na versão 4 como na versão 5 existem 4 formas de imprimir gráficos: 2,0 mm (o clássico), 1,5 mm, 1,0 mm e 0,5 mm. Estes valores referem-se à distância entre um ponto e outro. Quanto menor a distância, mais definidos são os pontos.
A qualidade de impressão dos gráficos, com todos os modos, melhorou. O formato das imagens é mais fiel. Com as resoluções mais definidas a qualidade dos gráficos é muito boa: são linhas quase contínuas. No entanto, são necessárias folhas diferentes, porque as de papel são rasgadas;
- Na linguagem gráfica tátil, está disponível a instrução GraphicScale (x, y), que é usada para modificar o fator de ampliação ou redução do desenho vetorial. Além disso, há quatro novas constantes: ScaleX, ScaleY, OffsetX e OffsetY;
- Corrigido o serviço de internet de latino-italiano e vice-versa.
</ms>

<rl>
WhatsNew02.utf8
</rl>

<ck>
0088OLUUBSWWVO
</ck>

<in>
1279 0
</in>
