; Ce fichier doit se trouver dans le r‚pertoire … partir duquel vous 
; ex‚cutez Install. (Il en va de mˆme pour WIN.INI et WIN.CNF).
; Vous pouvez ex‚cuter Install … partir d'une disquette, d'un 
; r‚pertoire d'un disque dur ou d'un serveur.

; Les noms des diff‚rentes sections sont plac‚s entre crochets.

; Les lignes de commentaire sont pr‚c‚d‚es par un point-virgule.

; Les noms de fichier apparaissant dans les diff‚rentes sections sont 
; pr‚c‚d‚s d'un nombre entier indiquant sur quelle disquette le 
; fichier est situ‚. Le moment voulu, Install demandera … 
; l'utilisateur d'ins‚rer la disquette correspondante. Les fichiers 
; pouvant provenir du disque dur doivent ˆtre ‚galement d‚clar‚s dans 
; la section [harddisk] de ce fichier.

; Ces informations proviennent du fichier SETUP.DAT utilis‚ par 
; l'ancien programme d'installation.
; Elles doivent ˆtre modifi‚es pour la version ex‚cutable de Windows/386.

[data]
; Nom du fichier de d‚marrage de Windows; peut ˆtre chang‚ pour une 
; version "runtime"
; WIN86.COM est utilis‚ pour Windows/386
  ("WIN.COM")
;  Nom de la version "runtime".
  ("")
; R‚pertoire dans lequel Windows doit ˆtre install‚; doit inclure la
; lettre identifiant le disque dur.
  ("C:\WINDOWS")
;    -- messages --
; Nom du programme.
  ("Windows")
; Nom du programme incluant le num‚ro de version.
  ("Microsoft Windows Version 2")
; Commande … utiliser pour d‚marrer le programme.
  ("WIN")
; Nom du programme … ex‚cuter … la fin de l'installation.
  ("")


; Noms identifiant les diff‚rentes disquettes utilis‚es par Install.


[diskette]
  ("Installation 1")
  ("Installation 2")
  ("Installation 3")
  ("Installation 4")
  ("Installation 5")
  ("Installation 6")
  ("Installation 7")
  ("Installation 8")
  ("Applications de bureau")
  ("Programme Write")


; La section suivante contient la liste des programmes et modules 
; communs … tous les systŠmes. -- KERNEL, GDI, USER, et MSDOS --
; doivent apparaŒtre dans cet ordre. La disquette contenant 
; KERNEL.EXE doit ˆtre une des premiŠres disquette de la liste
; et ne peut en aucun cas apparaŒtre aprŠs la disquette contenant
; GDI, USER, MSDOS et MSDOSD

[windows]

  (1:Kernel.Exe)
  (4:Gdi.Exe)
  (4:User.Exe)
  (4:Msdos.Exe)


[system]
; Les fichiers MSDOSD.EXE, SYSTEM.DRV, SOUND.DRV, COMM.DRV, WINOLDAP.MOD,
; SPOOLER.EXE etc. sont repris dans cette section.
;
; Ces programmes de gestion peuvent diff‚rer suivant les systŠmes et
; d‚pendent directement de la s‚lection faite dans le menu [machine].

  (1:system.drv)

  (4:msdosd.exe)
  (3:olidosd.exe)

  (1:sound.drv)

  (1:comm.drv)

  (1:winoldap.mod)
  (2:eisoldap.mod)

  (4:spooler.exe)

  (3:olisys.drv)
  (3:tandysnd.drv)

[display]

; Les informations qui suivent la description du gestionnaire 
; caract‚risent la r‚solution de l'‚cran. Ces informations sont 
; utilis‚es pour d‚terminer les jeux de caractŠres System et OEM qui 
; sont les mieux adapt‚s … cette r‚solution.

	(3:CGA.DRV, "IBM (ou compatible) Color/Graphics Adapter",
		"200,96,48")
	(1:EGAHIRES.drv, "EGA (plus de 64K) avec Enhanced Color Display",
		"133,96,72")
	(3:EGAMONO.drv, "Enhanced Graphics Adapter (EGA) avec Monochrome Personal Computer Display",
		"133,96,72")
	(3:EGAHIBW.drv, "EGA avec Enhanced Color Display (noir et blanc seulement)",
		"133,96,72")
	(3:EGALORES.drv, "EGA avec Enhanced Color Display ou Personal Computer Color Display",
		"200,96,48")
	(3:IBMPS230.drv, "IBM MCGA (Multi-Color Graphics Array)","100,96,96")
	(1:IBMPS250.drv, "IBM (ou compatible) VGA (Video Graphics Array)",
		"100,96,96")
	(3:HERCULES.drv, "Hercules Graphics Card (ou compatible) avec Monochrome Display",
		"133,96,72")
	(3:oliegc.drv, "Olivetti EGC (Extended Graphics Color Board)","120,96,80")
	(3:olimono.drv, "Olivetti Monochrome (Indigenous Display Board)","120,96,80")
	(2:eishrm.drv, "Moniteur Ericsson monochrome 3111, 3712 ou 3715","120,96,80")
	(2:eishrc.drv, "Moniteur couleur Ericsson 9116 ou Ericsson Portable PC","120,96,80")
	(2:eishrr.drv, "Moniteur Ericsson monochrome 3111 (fonds noir)","120,96,80")
	(3:compaq.drv, "Compaq Portable Plasma","100,96,96")
	(3:tandydsp.drv, "Tandy 1000 Couleur","200,96,48")



[logos]

; Cette section permet de sp‚cifier o— trouver les fichiers de code 
; Logo correspondant … chaque adaptateur vid‚o.
; Le nom (sans extension) du dernier fichier sp‚cifi‚ est semblable au nom
; du fichier contenant le gestionnaire de l'‚cran.

	(4:cga.lgo)
	(4:cga.lgo,egalores.lgo)
	(4:cga.lgo,egahires.lgo)
	(4:cga.lgo,egahibw.lgo)
	(3:egamono.lgo)
	(3:hercules.lgo)
	(4:cga.lgo,ibmps230.lgo)
	(4:cga.lgo,ibmps250.lgo)
	(3:olimono.lgo)
	(3:olimono.lgo,oliegc.lgo)
	(3:olimono.lgo,compaq.lgo)
	(3:tandydsp.lgo)
	(2:eishr.lgo,eishrc.lgo)
	(2:eishr.lgo,eishrm.lgo)
	(2:eishr.lgo,eishrr.lgo)


[oemlogos]

; Cette section reprend la liste des fichiers Logo sp‚cifiques …
; chaque OEM et … chaque systŠme. Ces fichiers sont automatiquement
; s‚lectionn‚s par le choix du systŠme.

	(1:mslogo.lgd)

[grabber]

; Cette section permet de sp‚cifier o— trouver les fichiers de saisie
; d'‚cran. Ces fichiers seront renomm‚s WINOLDAP.GRB lors de l'installation.

	(4:egahires.grb,egalores.grb)
	(4:egahires.grb)
	(4:egahires.grb,egahibw.grb)
	(4:egamono.grb)
	(4:cga.grb)
	(4:hercules.grb)
	(4:egahires.grb,ibmps230.grb)
	(4:egahires.grb,ibmps250.grb)
	(4:olimono.grb)
	(4:olimono.grb,oliegc.grb)
	(4:eishr.grb,eishrc.grb)
	(4:eishr.grb,eishrm.grb)
	(4:eishr.grb,eishrr.grb)
	(4:cga.grb,tandydsp.grb)
	(4:cga.grb,compaq.grb)


; Pour Windows/386, vous devez sp‚cifier dans les deux sections suivantes,
; o— trouver les fichiers d‚pendant de l'‚cran et portant les extensions
; .3EX et .386.

[386EXE]

[386]

[keyboard]

; La description du gestionnaire est suivie d'un nombre identifiant
; la police de caractŠres Terminal qui doit ˆtre utilis‚e. Le mˆme nombre
; apparaŒt … la fin de la ligne d‚crivant la police dans la section [oemfonts]

	(1:kbdfr.drv,   "Clavier Fran‡ais",1)
	(3:kbdbe.drv,   "Clavier Belge",1)
	(2:kbdca.drv,   "Clavier Canadien fran‡ais (bilingue)",4)
	(2:kbdcw.drv,   "Clavier Canadien fran‡ais (standard)",4)
	(3:kbdsf.drv,   "Clavier Suisse romand",1)
	(1:kbdgr.drv,   "Clavier Allemand",1)
	(1:kbduk.drv,   "Clavier Anglais",1)
	(2:kbdda.drv,   "Clavier Danois",2)
	(1:kbdsp.drv,   "Clavier Espagnol (national)",1)
	(2:kbdes.drv,   "Clavier Espagnol (Olivetti ‚tendu)",5)
	(1:kbdne.drv,   "Clavier Hollandais",1)
	(1:kbdit.drv,   "Clavier Italien",1)
	(2:kbdno.drv,   "Clavier Norv‚gien",2)
	(2:kbdpo.drv,   "Clavier Portugais",3)
	(1:kbdfs.drv,   "Clavier Su‚dois/Finnois",1)
	(3:kbdsg.drv,   "Clavier Suisse allemand",1)
	(1:kbdus.drv,   "Clavier US (Ericsson)",1)
	(1:usa.drv,     "Clavier US (IBM et compatible)",1)
	(1:kbdus.drv,   "Clavier US (Olivetti)",1)
	(3:tandykbd.drv "Clavier US(Tandy 1000)",1)

[pointing.device]

	(1:nomouse.drv,"Pas de module de pointage")
	(1:mouse.drv,"Microsoft Mouse (Bus/S‚rie)")
	(1:mouse.drv,"Microsoft Mouse connect‚ au port souris d'un PS/2")
	(1:mouse.drv,"IBM Personal System/2 Mouse")
	(3:msmouse1.drv,"Mouse Systems Mouse connect‚ … COM1:")
	(3:msmouse2.drv,"Mouse Systems Mouse connect‚ … COM2:")
	(3:msmouse1.drv,"VisiOn Mouse connect‚ … COM1:")
	(3:msmouse2.drv,"VisiOn Mouse connect‚ … COM2:")
	(3:lmouse.drv,"Logitech Mouse")
	(3:olimouse.drv,"Olivetti Keyboard Mouse")

[sysfonts]

; En cas d'utilisation d'autres adaptateurs graphiques que ceux repris
; dans la section systŠme, la police correspondant la mieux … la r‚solution
; de l'‚cran est s‚lectionn‚e.

	(3:fontlo.fon,"Police System petite taille (CGA)","200,96,48")
	(1:fonthi.fon,"Police System petite taille (EGA)","133,96,72")
	(4:fontsq.fon,"Police System taille moyenne (640x400)","120,96,80")
	(4:fontsq.fon,"Police System taille moyenne (VGA)","100,96,96")


[oemfonts]

; Le choix de la police OEM d‚pend … la fois de la r‚solution de l'‚cran
; et du jeu de caractŠres OEM s‚lectionn‚.
;
; Dans les versions traduites, les jeux de caractŠres standard doivent
; ˆtre en tˆte de liste … l'exception de:
;
;     Pays                                    Jeu de caractŠres
;                                        devant ˆtre en tˆte de liste
;
; NorvŠge et Danemark:                         Pays nordiques
; Portugal:                                    Portugal
; SystŠmes hispaniques:                        Espagne
;
;
	; standard OEM character set
	(3:fontlous.fon,"Police Terminal petite taille (USA/Europe - CGA)","200,96,48",0)
	(1:fonthius.fon,"Police Terminal taille moyenne (USA/Europe - EGA)","133,96,72",1)
	(4:fontsqus.fon,"Police Terminal grande taille (USA/Europe - 640x400)","120,96,80",1)
	(4:fontsqus.fon,"Police Terminal grande taille (USA/Europe - VGA)","100,96,96",1)

	; Nordic OEM character set
	(2:fonthino.fon,"Police Terminal taille moyenne (Pays nordiques - EGA)","133,96,72",2)
	(2:fontsqno.fon,"Police Terminal grande taille (Pays nordiques - 640x400)","120,96,80",2)
	(2:fontsqno.fon,"Police Terminal grande taille (Pays nordiques - VGA)","100,96,96",2)

	; Portugese OEM character set
	(2:fonthipo.fon,"Police Terminal taille moyenne (Portugal - EGA)","133,96,72",3)
	(2:fontsqpo.fon,"Police Terminal grande taille (Portugal - 640x400)","120,96,80",3)
	(2:fontsqpo.fon,"Police Terminal grande taille (Portugal - VGA)","100,96,96",3)

	; French Canadian character set
	(2:fontloca.fon,"Police Terminal petite taille (Canada Fran‡ais - CGA)","200,96,48",4)
	(2:fonthica.fon,"Police Terminal taille moyenne (Canada Fran‡ais - EGA)","133,96,72",4)
	(2:fontsqca.fon,"Police Terminal grande taille (Canada Fran‡ais - 640x400)","120,96,80",4)
	(2:fontsqca.fon,"Police Terminal grande taille (Canada Fran‡ais - VGA)","100,96,96",4)

	; Spanish character set for Olivetti
	(2:fonthies.fon,"Police Terminal taille moyenne (Espagne - EGA)","133,96,72",5)
	(2:fontsqes.fon,"Police Terminal grande taille (Espagne - 640x400)","120,96,80",5)
	(2:fontsqes.fon,"Police Terminal grande taille (Espagne - VGA)","100,96,96",5)



[country]

; Chaque entr‚e contient deux parties ;
; -- Le nom du pays
;--  La liste des paramŠtres nationaux (en caractŠres ANSI)

	("France","33!1!3!2!1!1!!!F!.!,!/!:!;")
	("Belgique","32!1!3!2!1!1!!!F!.!,!/!:!;")
	("Canada","2!0!0!2!0!0!AM!PM!$!,!.!-!:!,")
	("Suisse","41!1!2!2!1!1!!!SF!.!,!.!.!;")
	("Allemagne","49!1!3!2!1!1!!!DM!.!,!.!:!;")
	("Argentine","54!1!2!2!1!0!!!A!.!,!-!:!;")
	("Australie","61!1!0!2!1!1!!!$!,!.!-!:!,")
	("Autriche","43!1!2!2!1!1!!!VS!.!,!.!:!;")
	("Br‚sil","55!1!0!2!1!0!!!Cz$!.!,!-!:!;")
	("Chili","56!0!0!2!1!0!!!$!.!,!-!:!;")
	("Danemark","45!1!3!2!1!1!!!Kr!.!,!/!.!;")
	("Espagne","34!1!3!2!1!0!!!Pts!.!,!/!:!;")
	("Etats-Unis","1!0!0!2!0!0!AM!PM!$!,!.!/!:!,")
	("Finlande","358!1!3!2!1!0!!!MK! !,!-!:!;")
	("Hollande","31!1!0!2!1!1!!!Fl!.!,!-!:!;")
	("Irlande","353!1!0!2!1!0!!!#Ir!,!.!-!:!,")
	("Italie","39!1!3!0!1!1!!!L.!.!,!/!:!;")
	("Japon","81!2!0!2!0!0!AM!PM!%!,!.!/!:!,")
	("Luxembourg","352!1!3!2!1!0!!!F! !,!/!:!;")
	("Mexique","52!1!0!2!0!0!!!$!,!.!/!:!,")
	("NorvŠge","47!1!3!2!1!1!!!KR!.!,!/!.!;")
	("P‚rou","51!0!0!2!1!0!!!S/.!.!,!-!:!;")
	("Portugal","351!0!0!2!1!0!!!Esc!.!,!-!:!;")
	("Royaume-Uni","44!1!0!2!1!0!!!#!,!.!-!:!,")
	("SuŠde","46!2!3!2!1!1!!!Kr!.!,!-!:!;")
	("Venezuela","58!1!2!2!0!1!!!Bs!.!,!-!:!;")


[io.device]

; (imprimantes,traceurs, etc.)
; Le nom du fichier doit ˆtre suivi par :
;
; -- Le nom du p‚riph‚rique qui servira de r‚f‚rence pour Install et pour
;    WIN.INI.
; -- 1 ou 2 chaŒnes de caractŠres indiquant les ‚chelles utilis‚es.
;

	(6:PSCRIPT.DRV,"Apple LaserWriter [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(6:PSCRIPT.DRV,"Apple LaserWriter Plus [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")

	(5:HPPCL.DRV,"Apricot Laser [PCL / HP LaserJet]","DEVICESPECIFIC")

	(6:canonlp8.DRV,"Canon Lbp8","DEVICESPECIFIC")
	(5:CITOH.DRV,"C-Itoh 8510","133,96,72","75,72,96")

	(6:PSCRIPT.DRV,"Dataproducts LZR 2665 [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(6:PSCRIPT.DRV,"Digital LN03R ScriptPrinter [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(6:PSCRIPT.DRV,"Digital LPS PrintServer 40 [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")

	(5:epson.drv,"Epson FX-80","167,120,72","60,72,120")
	(5:epson.drv,"Epson FX-100","167,120,72","60,72,120")

	(5:epsonlq2.drv,"Epson LQ800 [Epson LQ 2]","200,360,180","67,120,180")
	(5:epsonlq2.drv,"Epson LQ850 [Epson LQ 2]","200,360,180","67,120,180")
	(5:epsonlq2.drv,"Epson LQ1000 [Epson LQ 2]","200,360,180","67,120,180")
	(5:epsonlq2.drv,"Epson LQ1050 [Epson LQ 2]","200,360,180","67,120,180")
	(5:epsonlq2.drv,"Epson LQ1500 [Epson LQ 2]","200,360,180","67,120,180")
	(5:epsonlq2.drv,"Epson LQ2500 [Epson LQ 2]","200,360,180","67,120,180")
	(5:epsonlq2.drv,"Epson SQ2500 [Epson LQ 2]","200,360,180","67,120,180")

	(5:epsonmx.drv,"Epson MX-80 Graftrax","167,120,72","60,72,120")

	(5:HPPLOT.DRV,"HP 7470A [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP 7475A [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP 7550A [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP 7580A [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP 7585A [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP 7580B [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP 7585B [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP 7586B [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP ColorPro [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP ColorPro avec GEC [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP DraftPro [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP DraftMaster I [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")
	(5:HPPLOT.DRV,"HP DraftMaster II [Traceur HP]","CONTINUOUSSCALING")

	(5:HPPCL.DRV,"HP LaserJet [PCL / HP LaserJet]","DEVICESPECIFIC")
	(5:HPPCL.DRV,"HP LaserJet Plus [PCL / HP LaserJet]","DEVICESPECIFIC")
	(5:HPPCL.DRV,"HP LaserJet 500+ [PCL / HP LaserJet]","DEVICESPECIFIC")
	(5:HPPCL.DRV,"HP LaserJet Series II [PCL / HP LaserJet]","DEVICESPECIFIC")
	(5:HPPCL.DRV,"HP LaserJet 2000 [PCL / HP LaserJet]","DEVICESPECIFIC")
	(6:THINKJET.DRV,"HP ThinkJet (2225 C-D)","200,192,96","50,96,192")

	(5:ibmcolor.drv,"IBM Color Printer (B/W)","167,140,84","60,84,140")

	(5:ibmgrx.drv,"IBM Graphics","167,120,72","60,72,120")
	(6:PSCRIPT.DRV,"IBM Personal Pageprinter [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(5:proprint.drv,"IBM Proprinter [IBM Proprinters]","167,120,72","60,72,120")
	(5:proprint.drv,"IBM Proprinter II [IBM Proprinters]","167,120,72","60,72,120")
	(5:proprint.drv,"IBM Proprinter XL [IBM Proprinters]","167,120,72","120,144,120")

	(5:HPPCL.DRV,"Kyocera F-1010 Laser [PCL / HP LaserJet]","DEVICESPECIFIC")
	(6:PSCRIPT.DRV,"Linotronic 100/300/500 [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(5:NECP2.DRV,"NEC P2/P3","200,120,60","50,60,120")
	(8:nec24pin.DRV,"NEC 24-Wire Pinwriter","100,360,360","100,360,360")

	(5:ibmgrx.drv,"Okidata 92/192 (IBM)","167,120,72","60,72,120")
	(5:ibmgrx.drv,"Okidata 93/193 (IBM)","167,120,72","60,72,120")

	(6:oliprint.drv,"Imprimante Olivetti DM","167,120,72","83,120,144")
	(6:dm600.drv,"Olivetti DM600","100,180,180","67,120,180")

	(6:PSCRIPT.DRV,"QMS-PS 800 [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(6:PSCRIPT.DRV,"QMS-PS 800 Plus [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(5:HPPCL.DRV,"QuadLaser I [PCL / HP LaserJet]","DEVICESPECIFIC")

	(6:TI850.DRV,"TI 850","167,120,72","60,72,120")
	(6:TI850.DRV,"TI 855","167,120,72","60,72,120")
	(6:PSCRIPT.DRV,"TI OmniLaser 2108 [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(6:PSCRIPT.DRV,"TI OmniLaser 2115 [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")

	(6:TOSH.DRV,"Toshiba P1351","300,180,60","33,60,180")
	(5:TTY.DRV,"G‚n‚rique / Texte seulement","DEVICESPECIFIC")

	(6:PSCRIPT.DRV,"Wang LCS15 [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(6:PSCRIPT.DRV,"Wang LCS15 FontPlus [Imprimante Postscript]","DEVICESPECIFIC")
	(6:XER4020.DRV,"Xerox 4020 Color Inkjet","100,120,120","100,120,120")


[io.dependent]

; Indique quel fichier d'information correspond … quel gestionnaire.

	(5:LIREEPSO.TXT,EPSONLQ2.DRV)
	(5:LIREHP.TXT,HPPCL.DRV)
	(5:LIREPLOT.TXT,HPPLOT.DRV)
	(5:LIREPROP.TXT,PROPRINT.DRV)
	(6:LIREPSCR.TXT,PSCRIPT.DRV)
	(6:PSPREP.TXT,PSCRIPT.DRV)

[fonts]

; Cette section reprend la liste des polices additionnelles.
; Pour chaque fichier utilis‚, Install ajoute une ligne du type
;
;	Helv 8,10,12,14,18,24 (Set #2)=HELVA.FON
;
; dans le fichier WIN.INI. Pour permettre … CONTROL.EXE de changer
; les polices utilis‚es, les descripteurs dans la liste ci-dessous doivent
; correspondre exactement aux en-tˆtes des fichiers polices.
;
; Les ‚chelles sont utilis‚es pour d‚terminer quelle police doit ˆtre
; charg‚e.

	(8:helva.fon, "Helv 8,10,12,14,18,24 (Set #2)", "200,96,48" )
	(7:helvb.fon, "Helv 8,10,12,14,18,24 (Set #3)", "133,96,72" )
	(8:helvc.fon, "Helv 8,10,12,14,18,24 (Set #4)", "83,60,72" )
	(8:helvd.fon, "Helv 8,10,12,14,18,24 (Set #5)", "167,120,72" )
	(7:helve.fon, "Helv 8,10,12,14,18,24 (Set #6)", "100,96,96" )

	(8:coura.fon, "Courier 8,10,12 (Set #2)", "200,96,48" )
	(7:courb.fon, "Courier 8,10,12 (Set #3)", "133,96,72" )
	(8:courc.fon, "Courier 8,10,12 (Set #4)", "83,60,72" )
	(8:courd.fon, "Courier 8,10,12 (Set #5)", "167,120,72" )
	(7:coure.fon, "Courier 8,10,12 (Set #6)", "100,96,96" )

	(8:tmsra.fon, "Tms Rmn 8,10,12,14,18,24 (Set #2)", "200,96,48" )
	(7:tmsrb.fon, "Tms Rmn 8,10,12,14,18,24 (Set #3)", "133,96,72" )
	(8:tmsrc.fon, "Tms Rmn 8,10,12,14,18,24 (Set #4)", "83,60,72" )
	(8:tmsrd.fon, "Tms Rmn 8,10,12,14,18,24 (Set #5)", "167,120,72" )
	(7:tmsre.fon, "Tms Rmn 8,10,12,14,18,24 (Set #6)", "100,96,96" )

	(7:roman.fon, "Roman (Set #1)", "CONTINUOUSSCALING" )
	(7:script.fon, "Script (Set #1)", "CONTINUOUSSCALING" )
	(7:modern.fon, "Modern (Set #1)", "CONTINUOUSSCALING" )


[apps]

; Les num‚ros des disques contenant les applications (y compris WRITE)
; sont sp‚cifi‚s dans cette section.

	(9:calc.exe)
	(9:agenda.exe)
	(9:repert.exe)
	(10:presspap.exe)
	(9:horloge.exe)
	(9:control.exe)
	(10:cvtpaint.exe)
	(9:blocnote.exe)
	(9:paint.exe)
	(9:reversi.exe)
	(9:terminal.exe)
	(9:semaine.txt)
	(9:abc.txt)
	(10:write.exe)
	(10:pifedit.exe)
	(10:lisezmoi.txt)
	(10:lireoli.txt)
	(10:exercice.wri)


[machine]

; Cette section d‚crit les s‚lections par d‚faut pour les diff‚rents
; type de machines.
;
; Chaque ligne contient un descripteur suivit du nom de fichier correspondant.
;
; Le choix des polices System et Terminal doit correspondre aux clavier
; et au type d'‚cran utilis‚s par le systŠme. Les gestionnaires d'imprimante
; ne sont pas repris dans cette liste.


("IBM PC, XT, AT (ou 100% compatible)",
	system.drv,                             ; gestionnaire du systŠme
	usa.drv,                                ; gestionnaire du clavier
	"Microsoft Mouse (Bus/S‚rie)",          ; gestionnaire de la souris
	egahires.drv,                           ; gestionnaire de l'‚cran
	mslogo.lgd,                             ; fichier Logo sp‚cifique au systŠme
	sound.drv,                              ; gestionnaire du haut-parleur
	comm.drv,                               ; gestionnaire de communication
	fonthi.fon,                             ; police System ANSI
	fonthius.fon,                           ; police Terminal OEM
	msdosd.exe,				; MSDOSD (format/sys)
	winoldap.mod,				; WINOLDAP
	spooler.exe)				; spooler

("IBM Personal System/2 ModŠle 25 or 30",
	system.drv,                             ; gestionnaire du systŠme
	usa.drv,                                ; gestionnaire du clavier
	"Microsoft Mouse connect‚ au port souris d'un PS/2",  ; gestionnaire de la souris
	IBMPS230.drv,                           ; gestionnaire de l'‚cran
	mslogo.lgd,                             ; fichier Logo sp‚cifique au systŠme
	sound.drv,                              ; gestionnaire du haut-parleur
	comm.drv,                               ; gestionnaire de communication
	fontsq.fon,                             ; police System ANSI
	fontsqus.fon,                           ; police Terminal OEM
	msdosd.exe,				; MSDOSD (format/sys)
	winoldap.mod,				; WINOLDAP
	spooler.exe)				; spooler

("IBM Personal System/2 ModŠle 50, 60, ou 80",
	system.drv,                             ; gestionnaire du systŠme
	usa.drv,                                ; gestionnaire du clavier
	"Microsoft Mouse connect‚ au port souris d'un PS/2",  ; gestionnaire de la souris
	IBMPS250.drv,                           ; gestionnaire de l'‚cran
	mslogo.lgd,                             ; fichier Logo sp‚cifique au systŠme
	sound.drv,                              ;
	comm.drv,                               ; gestionnaire de communication
	fontsq.fon,                             ; police System ANSI
	fontsqus.fon,                           ; police Terminal OEM
	msdosd.exe,				; MSDOSD (format/sys)
	winoldap.mod,				; WINOLDAP
	spooler.exe)				; spooler

("Olivetti Personal Computer avec MS-DOS version 3.1 ou 3.2",
	olisys.drv,                             ; gestionnaire du systŠme
	"Clavier US (Olivetti)",                ; gestionnaire du clavier
	olimouse.drv,                           ; gestionnaire de la souris
	olimono.drv,                            ; gestionnaire de l'‚cran
	mslogo.lgd,                             ; fichier Logo sp‚cifique au systŠme
	sound.drv,                              ;
	comm.drv,                               ; gestionnaire de communication
	fontsq.fon,                             ; police System ANSI
	fontsqus.fon,                           ; police Terminal OEM
	olidosd.exe,				; MSDOSD (format/sys)
	winoldap.mod,				; WINOLDAP
	spooler.exe)				; spooler

("Olivetti Personal Computer avec MS-DOS version 3.2 ou ult‚rieure",
	olisys.drv,                             ; gestionnaire du systŠme
	"Clavier US (Olivetti)",                ; gestionnaire du clavier
	olimouse.drv,                           ; gestionnaire de la souris
	olimono.drv,                            ; gestionnaire de l'‚cran
	mslogo.lgd,                             ; fichier Logo sp‚cifique au systŠme
	sound.drv,                              ; gestionnaire du haut-parleur
	comm.drv,                               ; gestionnaire de communication
	fontsq.fon,                             ; police System ANSI
	fontsqus.fon,                           ; police Terminal OEM
	msdosd.exe,				; MSDOSD (format/sys)
	winoldap.mod,				; WINOLDAP
	spooler.exe)				; spooler

("Ericsson Personal Computer",
	system.drv,                             ; gestionnaire du systŠme
	"Clavier US (Ericsson)",                ; gestionnaire du clavier
	mouse.drv,                              ; gestionnaire de la souris
	eishrm.drv,                             ; gestionnaire de l'‚cran
	mslogo.lgd,                             ; fichier Logo sp‚cifique au systŠme
	sound.drv,                              ; gestionnaire du haut-parleur
	comm.drv,                                   ; gestionnaire de communication
	fontsq.fon,                             ; police System ANSI
	fontsqus.fon,                           ; police Terminal OEM
	msdosd.exe,				; MSDOSD (format/sys)
	eisoldap.mod,				; WINOLDAP
	spooler.exe)				; spooler

("Tandy Model 1000",
	system.drv,                             ; gestionnaire du systŠme
	tandykbd.drv,                           ; gestionnaire du clavier
	"Microsoft Mouse (Bus/S‚rie)",          ; gestionnaire de la souris
	tandydsp.drv,                           ; gestionnaire de l'‚cran
	mslogo.lgd,                             ; fichier Logo sp‚cifique au systŠme
	tandysnd.drv,                           ; gestionnaire du haut-parleur
	comm.drv,                               ; gestionnaire de communication
	fontlo.fon,                             ; police System ANSI
	fontlous.fon,                           ; police Terminal OEM
	msdosd.exe,				; MSDOSD (format/sys)
	winoldap.mod,				; WINOLDAP
	spooler.exe)				; spooler


[harddisk]

; Cette section permet de sp‚cifier une ‚quivalence entre les num‚ros des
; disquettes et les r‚pertoires d'un disque dur.

; Le chemin d'accŠs complet doit figurer entre guillemets et doit
; se terminer par '\' ou ':'.

;	 (1 = "c:\winsetup\disk1\")
;	 (2 = "c:disk2\")
;	 (4 = "c:")

