===============================================================
	   INFORMATIONS SUR LES IMPRIMANTES OLIVETTI
===============================================================

Vous avez s‚lectionn‚ l'une des imprimantes suivantes :

     Olivetti DM 100/1	   Olivetti DM 290/292
     Olivetti DM 100/2	   Olivetti DM 580
     Olivetti DM 100/4	   Olivetti DM 590
     Olivetti DM 105	   Olivetti PR 15B/17B
     Olivetti DM 280/282   Olivetti PR 19B
     Olivetti DM 286/296   Olivetti DM 600

Bien qu'install‚e, votre imprimante n'est pas encore configur‚e.
Utilisez pour ce faire le Panneau de contr“le (toutes
instructions … ce sujet figurent … la section "Configuration du
systŠme" du chapitre 7 du Guide d'utilisation de Windows).
N'oubliez pas de s‚lectionner le port de communication.

Si vous installez une imprimante Olivetti DM 100, vous devez
connaŚtre son modŠle. R‚f‚rez-vous au tableau ci-dessous
pour le d‚terminer :

DM 100/1 ou DM 100/1a	   La zone de dialogue n'indique pas
			   l'‚mulation. Il s'agit de l'IBM
			   Graphics.

DM 100/2 ou DM 100/2a ou   La zone de dialogue offre trois
DM 100/4 ou DM 100/4a	   ‚mulations : IBM Graphics, IBM
			   Proprinter et Epson FX. Les modŠles
			   /2 et /2a sont des imprimantes s‚rie
			   (RS232) ; les modŠles /4 et /4a sont
			   des imprimantes parallŠles
			   (Centronics).

===============================================================
		   FIN DE INFOOL.TXT
===============================================================
