                      Stacker 4.0 pour Windows et DOS
                      Informations de derniŠre minute

REMARQUE : Nous recommandons d'imprimer ce fichier de fa‡on … pouvoir le
           consulter ult‚rieurement.

Contenu
========
==Informations compl‚mentaires sur Stacker
==Comment obtenir une compression maximale
==Ajouts et modifications apport‚s au Guide de l'utilisateur
==Compatibilit‚ et autres sujets
==Mise … jour de Stacker 1.x … Stacker 4.0

==Informations compl‚mentaires sur Stacker
==========================================

Consultez toujours l'Aide de Stacker !
--------------------------------------
L'aide de Stacker Setup et le systŠme d'Aide de Stacker sous Windows
contiennent des informations r‚centes sur l'utilisation de Stacker.

Le meilleur moyen d'obtenir des informations d‚taill‚es sur Stacker est de
cliquer deux fois sur l'ic“ne d'Aide de Stacker qui figure dans le
Gestionnaire de programmes, puis de cliquer sur le bouton Rechercher.
S‚lectionnez alors ou tapez le nom de l'outil Stacker ou de la proc‚dure sur
laquelle vous souhaitez obtenir de l'aide, puis s‚lectionner le sujet. L'Aide
de Stacker contient des informations sur des sujets tels que :

- DPMS et Stacker en m‚moire
- Stacker AutoSave
- Compression et montage automatique de disquettes
- R‚paration d'un fichier STACVOL endommag‚.

L'Aide de Stacker tourne sous Windows 3.1. Si vous utilisez Windows 3.0, vous
pouvez commander une version d'Aide sp‚ciale grƒce … l'un de nos services en
ligne. Le fascicule du support technique explique comment acc‚der au BBS de
Stac ou comment contacter Stac par CompuServe.

Utilisez STAC FAX ou STAC TALK pour les sujets sp‚ciaux
-------------------------------------------------------
Si vous disposez d'une configuration particuliŠre, ou si vous voulez en
savoir plus sur certains sujets avanc‚s de Stacker, demandez des informations
grƒce … notre systŠme STAC FAX ou STAC TALK. Ces deux services sont
accessibles 24 heures sur 24. Reportez-vous au fascicule de support technique
pour plus d'informations sur le moyen de contacter STAC FAX ou STAC TALK.
Pour obtenir une liste des sujets STAC FAX, demandez STAC FAX #1000.

==Comment obtenir une compression maximale
==========================================
Si vous venez d'une version ant‚rieure de Stacker, n'oubliez pas de choisir
l'option "Mise … jour complŠte" lorsque vous ex‚cutez Setup.  Cette option
permet de mettre … jour votre compression au nouveau format de stockage de
Stacker 4.0. La mise … jour complŠte peut durer plusieurs heures, en fonction
de la taille de votre disque. Si vous avez effectu‚ une mise … jour sans
choisir l'option "Mise … jour complŠte", consultez le sujet "Mettre … jour
Stacker sans utiliser Setup" pour obtenir davantage d'informations sur la mise …
jour de vos unit‚s.

==Ajouts et modifications apport‚s au Guide de l'utilisateur
============================================================

Veuillez prendre note des modifications ou des ajouts apport‚s au Guide de
l'utilisateur:

Page 11--Si vous utilisez MS-DOS 6.2, Stacker ex‚cute SCANDISK au lieu de
CHKDSK lorsqu'il convertit les unit‚s DoubleSpace en unit‚s Sacker.

Pages 36-38--Stacker Anywhere est con‡u pour fonctionner sur des ordinateurs
non munis de Stacker. Si vous utilisez des disquettes comprim‚es sur un
ordinateur o— Stacker est install‚, vous n'avez pas besoin d'utiliser Stacker
Anywhere. Toutefois, il vous faut modifier votre configuration de sorte que
Stacker monte automatiquement les disquettes comprim‚es … l'aide de Stacker
Toolbox. Pour que Stacker monte votre lecteur B automatiquement, par exemple,
quittez complŠtement pour revenir au DOS. Tapez alors C:\STACKER\ED et
choisissez STACKER.INI dans le menu Fichier. Ajoutez B: sur une ligne … part,
puis r‚amorcez votre ordinateur. Dor‚navant, Stacker montera automatiquement
les disquettes comprim‚es par Stacker que vous ins‚rerez dans le lecteur B.

Page 38--La remarque sur cette page d‚crit la fa‡on de visualiser les donn‚es
comprim‚es d'une unit‚ amovible, sous DOS et sous Windows. Pour ce faire, il
vous faut taper STACKER d:, d: ‚tant la lettre d'unit‚. Si vous tapez STACKER
sans indiquer d'unit‚, une liste de toutes vos unit‚s s'affiche.

Page 60--Le premier paragraphe affirme que Stacker modifie la configuration
de sorte que les disquettes soient mont‚es automatiquement une fois
comprim‚es. Cela est vrai … condition que vous ayez comprim‚ les disquettes
avec Stacker Setup. Si vous les avez comprim‚es … l'aide de Stacker Windows
Toolbox (avec l'outil Comprimer), ajoutez A: ou B: (ou les deux) au fichier
STACKER.INI puis r‚amorcez votre ordinateur. Votre configuration une fois
modifi‚e de la sorte, le montage se fera automatiquement pour le lecteur de
disquettes.

==Compatibilit‚ et autres sujets
================================

Optimiseurs de disques autres que Stacker
-----------------------------------------
Les optimiseurs de disques autres que Stacker Optimizer ne fonctionnent pas
sur les unit‚s Stacker. N'utilisez pas d'optimiseurs tels que Norton Speed
Disk 7 ou PC TOOLS PRO 9.0 pour DOS aprŠs avoir install‚ Stacker sur votre
systŠme.

Norton Disk Doctor 7.0
----------------------
Norton Disk Doctor 7.0 n'est malheureusement pas encore compatible avec les
unit‚s Stacker 4.0. Par cons‚quent, si vous utilisez NDD 7, cochez l'option
g‚n‚ral << Ignorer Tests de la Compression.

QEMM 7.x
--------
Si vous ex‚cutez une version ant‚rieure … QEMM 7.03, songez … passer … la
derniŠre version. Avec QEMM 7.01, ajoutez l'option /B=2001 … la ligne
DEVICE=DOSDATA.SYS dans le fichier CONFIG.SYS. Dans toutes les versions de
QEMM, au d‚marrage, la fonction DOS-UP (DOSDATA.SYS) d‚sactive momentan‚ment
votre ‚cran et le message de mot de passe de Stacker. Dans le fichier
CONFIG.SYS, ajoutez l'option DEVICE=DOSDATA.SYS /ALTVIDEO- de sorte que le
message du mot de passe s'affiche de nouveau.

Mode STEALTH de QEMM, et DOS 5
-----------------------------
Dans l'installation personnalis‚e de Stacker, choisissez l'option "Sans EMS"
si vous utilisez le mode Stealth de QEMM. En effet, le mode Stealth ne peut
acc‚der … la m‚moire si vous utilisez l'EMS. Dans l'installation Express de
Stacker, l'option par d‚faut est "Avec l'EMS" si votre ordinateur utilise des
clusters de 32K (unit‚s … grande capacit‚) ou si vous ne pouvez utiliser le
mode DPMS. Dans ces deux cas, ins‚rez l'option /DBF=2 sur la ligne QEMM386 du
fichier CONFIG.SYS.

DPMS et 386 Max
----------------
Pour profiter du DPMS et r‚duire l'encombrement en m‚moire, ajoutez l'option
EMS=0 … votre fichier 386MAX.PRO.

PKZIP 2.04
----------
Si votre ordinateur profite du DPMS de Stacker (386 ou sup‚rieur avec 1Mo de
RAM), ajoutez -) sur la ligne de commande lorsque vous utilisez PKZIP 2.04.
Ces options d‚sactivent l'utilisation par PKZIP du pilote de DPMI qui
interfŠre avec le DPMS. Si vous souhaitez d‚sactiver le DPMI d‚finitivement,
ajoutez l'une de ces options … votre fichier PKZIP.CFG.

Mises en veille DOS, et Stacker Optimizer
--------------------------------------------
Avant d'ex‚cuter Stacker Optimizer, d‚sactivez le mode DOS de mises en veille
telles que AfterDark. Ces programmes empˆchent Stacker Optimizer d'effectuer son
travail correctement.

Acc‚l‚ration d'AutoSave
-----------------------
Pour r‚duire le temps que met Stacker … sauvegarder les en-tˆtes au
d‚marrage, modifiez le fichier AUTOEXEC.BAT. D‚placez la ligne
C:\STACKER\CHECK /WP de sorte qu'elle apparaisse sous la ligne SMARTDRV.EXE.

Stacker pour OS/2 & DOS
-----------------------
N'installez pas Stacker 4.0 sur un systŠme qui utilise Stacker pour OS/2 &
DOS, sans quoi vous ne pourrez plus acc‚der … vos unit‚s DOS comprim‚es sous OS/2.
Stacker pour OS/2 & DOS ne profite pas encore de Stacker SmartPack. Par
cons‚quent si vous souhaitez installer Stacker 4.0, il vous faudra par
cons‚quent d'abord retirer Stacker pour OS/2. Pour commencer, d‚comprimez vos
donn‚es … l'aide de la commande UNSTACK. Retirez ensuite de leur r‚pertoire
(en g‚n‚ral C:\STACKER\OS2) le pilote de Stacker pour OS/2, STACKER.SYS,
ainsi que ses fichiers associ‚s. Vous pourrez alors installer Stacker 4.0.

Sauvegarde d'une unit‚ Stacker
------------------------------
Vous pouvez sauvegarder les fichiers d'une unit‚ Stacker au moyen de vos
proc‚dures de sauvegarde classiques. Si vous souhaitez ‚galement sauvegarder
les fichiers de l'unit‚ non comprim‚e, sauvegardez tous les fichiers SAUF le
fichier cach‚ STACVOL. (Le fichier STACVOL contient en r‚alit‚ les donn‚es
comprim‚es.) Tapez STACKER … l'invite du DOS pour d‚terminer l'emplacement du
fichier STACVOL. L'emplacement de ce fichier sera indiqu‚ [entre crochets].
Par exemple, sur un ordinateur dont C constitue l'unit‚ Stacker, l'unit‚ non
comprim‚e est g‚n‚ralement D [D:\STACVOL.DSK = taille]. Il vous faut dans ce
cas sauvegarder tous les fichiers des unit‚s C et D sauf le fichier
STACVOL.DSK.

Ajout d'un disque dur
---------------------
Lorsque vous ajoutez un disque dur … votre systŠme, DOS lui attribue la
lettre disponible suivante, en g‚n‚ral D. L'unit‚ Stacker ‚chang‚e auparavant
avec l'unit‚ D est alors ‚chang‚e avec l'unit‚ E. Stacker se charge
d'attribuer les lettres d'unit‚, de sorte que vous puissiez toujours acc‚der
… vos donn‚es sur l'unit‚ C. Si votre nouveau disque dur requiert un pilote
de p‚riph‚riques, placez celui-ci AVANT les instructions STACKER.COM et/ou
STACHIGH.SYS dans le fichier CONFIG.SYS.

Stacker Optimizer et les unit‚s … clusters de 32K
-------------------------------------------------
Si vous utilisez des unit‚s ayant des clusters de 32K, Stacker Optimizer aura
sans doute besoin de m‚moire suppl‚mentaire (plus que les 600K requis pour
les versions pr‚c‚dentes de Stacker). Si vous ne disposez pas de cette
quantit‚ de m‚moire conventionnelle, ex‚cutez Stacker Optimizer avec une
option sp‚ciale. L'utilisation de cette option r‚duit la vitesse d'op‚ration,
mais vous permet d'ex‚cuter Stacker Optimizer avec une quantit‚ de m‚moire
moindre.

Pour ex‚cuter Stacker Optimizer avec moins de m‚moire :

1.  A l'invite du DOS, tapez SDEFRAG /buffer=#

    # fait r‚f‚rence … une valeur comprise entre 256 et 4096, inclus.

Les exemples qui suivent indiquent la quantit‚ de m‚moire gagn‚e avec
diff‚rentes valeurs :

     SDEFRAG /buffer=3072       21K de m‚moire gagn‚e
     SDEFRAG /buffer=2048       42K de m‚moire gagn‚e
     SDEFRAG /buffer=256        78.75K de m‚moire gagn‚e

Par d‚faut, SDEFRAG est g‚n‚ralement ex‚cut‚ avec /buffer=4096.

==Mise … jour de Stacker 1.x … Stacker 4.0
===========================================

Avant la mise … jour de Stacker 1.x :

1.  A l'invite du DOS, tapez SWAPMAP et appuyez sur ENTREE pour d‚terminer
    la lettre d'unit‚ ‚chang‚e avec C. Inscrivez cette lettre ici.___________

2.  Ins‚rez la disquette N  2 de Stacker 4.0 dans cette unit‚.

3.  Tapez

    unit‚:SATTRIB -R C:\AUTOEXEC.BAT

unit‚: fait r‚f‚rence … la lettre du lecteur o— vous avez ins‚r‚ la disquette
n 2.  Cela supprime l'attribut de lecture seule du fichier AUTOEXEC.BAT.

4.  Tapez

    COPY unit‚:\AUTOEXEC.BAT C:\

unit‚: fait r‚f‚rence … la lettre d'unit‚ avec laquelle C est ‚chang‚e
(lettre d‚termin‚e … l'‚tape 1).

5.  Tapez

    COPY unit‚:\CONFIG.SYS C:\

unit‚: fait r‚f‚rence … la lettre d'unit‚ avec laquelle C est ‚chang‚e
(lettre d‚termin‚e … l'‚tape 1).

6.  Installez Stacker 4.0 en commen‡ant par la disquette 1.

Si vous utilisez depuis DOS 5 ou tout systŠme d'exploitation qui n'effectue
pas la compression en pr‚chargement, ajoutez l'option /SYNC+ dans le fichier
STACKER.INI pour synchroniser les fichiers de configuration sur les unit‚s
comprim‚es et non comprim‚es. (Depuis le r‚pertoire Stacker, tapez ED pour
lancer l'‚diteur, puis choisissez STACKER.INI dans le menu Fichier. Ajoutez
enfin l'option /SYNC+ sur une ligne … part n'importe o— dans le fichier.)

