

**Муниципальное образование**

**«Свердловское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» октября 2022 г. № 483/01-07

г.п. им. Свердлова

Об утверждении Положения о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны в мирное время на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС РФ от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» и в целях обеспечения правильного использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области(далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны в мирное время на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Постановление довести до руководителей объектов экономики, организаций и учреждений, имеющих защитные сооружения гражданской обороны, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в разделе «Невский берег» газеты «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации В.И. Тулаев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от «25» октября 2022 г. №483/01-07

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны в мирное время на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

1. **Общие положения**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказа МЧС РФ от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

1. **Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время**
2. Содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуациях мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию в организациях могут создаваться формирования по их обслуживанию.
3. При этом необходимо обеспечить сохранность:

защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;

герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

1. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;

устройство отверстий или проёмов в ограждающих конструкциях;

нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

оштукатуривание потолков и стен помещений;

облицовка стен керамической плиткой;

окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

1. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъёмных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учётом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых, но не более чем за 6 часов.
2. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.
3. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.
4. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.
5. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

вентиляционных систем защищённой дизельной электростанции;

фильтр-поглотителей;

предфильтров;

фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

средств регенерации воздуха;

1. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

обеспечить в напорных ёмкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом её в течение 2-х суток;

содержать аварийные безнапорные ёмкости для питьевой воды в чистоте;

законсервировать дизельные электростанции;

закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

1. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в РФ в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.
2. **Порядок использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время**
3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» ЗС ГО в мирное время могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения района.
4. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

санитарно-бытовые помещения;

помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

складские помещения для хранения несгораемых, а также сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

помещения торговли и питания;

спортивные помещения;

помещения бытового обслуживания населения;

вспомогательные помещения лечебных учреждений.

1. При использовании ЗС ГО под складские помещения, мастерские допускается загрузка помещений из расчёта обеспечения приёма 50% укрываемых от расчётной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при переводе ЗС ГО на режим убежища в срок не более 6 часов.
2. Размещение и складирование имущества осуществляется с учётом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.
3. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.
4. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.